Příloha č. 1

Parametry:

* Skener s bezkontaktním skenováním se statickou předlohou
* Skenovací plocha min. formát DIN A0
* Minim. optické rozlišení min. 600 x 600 dpi/DIN A0
* Skenovací rychlost do 24 s/DIN A0 (600 dpi, RGB)
* Interface: min. TCP/IP
* Výstupní formáty:min. JPEG, JPEG 2000, TIFF, PDF
* Kompatibilita s OS Windows 7/8
* Zdroj světla:šetrný k originálům
* Skener s implementovanou 3D technologií (zachycení struktury 3D objektů-pečetě, mince, apod.)
* Součástí dodávky musí být i obslužný SW umožňující základní editační funkce (ořez, narovnání, nastavení jasu, kontrastu,atd.)
* Možnost snadného transportu (pojezd na kolečkách, složení do svislé polohy,…)
* Provozování skeneru je možno za běžných světelných podmínek, bez nutnosti investice do zatemnění místnosti
* Záruka min. 2 roky
* Skenovací zařízení musí být dodáno a zprovozněno do 6 týdnů od podpisu kupní smlouvy