|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Požadovaná úroveň parametrů** | **Hodnota parametrů dodávky** |
| Typ: nákladní automobil | valník, třístranný sklápěč |  |
| Typ kabiny | dvojkabina |  |
| Barva kabiny |  |  |
| Seřiditelné sedadlo řidiče s loket.opěrkou | ano |  |
| počet míst | 6 míst |  |
| Pohon 4x4 | ano |  |
| Typ motoru | naftový |  |
| Zdvihový objem | min. 1900 ccm |  |
| Výkon motoru | min. 100 kW |  |
| ABS | ano |  |
| Třístranný sklápěč | ano |  |
| Délka valníku | min. 2 700 mm |  |
| Šířka valníku | min. 2 000 mm |  |
| Zvýšené bočnice (doplňkové) | ano |  |
| Rozvor | min. 3 000 mm |  |
| Celková hmotnost | max. 3,5 t |  |
| Objem nádrže | min.70 L |  |
| Centrální zamykání s dálk.ovládáním | ano |  |
| Zámek řazení | ano |  |
| Klimatizace automatická / manual. | ano |  |
| Elektrické ovládání oken | ano |  |
| Přední mlhové světlomety | ano |  |
| Rádio | ano |  |
| Sada zimních a letních pneumatik (dvě kompletní sady), na vozidle montáž dle ročního období; v případě nutnosti použití rozdílných šroubů kol na zimní a letní kola obě sady šroubů; | ano |  |
| Gumové koberce | ano |  |
| Potahy sedadel | ano |  |
| Tažné zařízení | ano |  |
| Povinná výbava | ano |  |