Příloha č. 2 – specifikace

Fotopast – 10 ks

-        Záznam fotografií i videa   
-        Rozlišení min 20 MP   
-        Rychlost odezvy: max. 0,3 s   
-        Směrový/úzký PIR (případně nastavitelný umožňující zúžený záběr PIR)   
-        Výstup: barevné fotografie i v noci   
-        Osvětlení: Bílý stroboskopický blesk  
-        Možnost výměny osvětlovacích jednotek   
-        Dosvit: min. 15 m   
-        SD karta min. 16 GB   
-        originální ochranná kovová skříňka designovaná pro příslušnou fotopast   
-        Lithiové baterie (odolné vůči mrazu) - 2 sady pro každou fotopast